**Unterhaltskonzept TS Musterweg private Komponenten**

Die Komponenten, welche sich im privaten Besitz der *Firma Muster, Beispielweg 5, 0000 Irgendwo* sind, wurden in den Unterhaltsplan der Gemeindewerke Musterhausen integriert.

***Betroffene private Komponenten:***

• 1 Messfeld BB1 16kV

• 1 Leistungsschalterfeld BB1 16kV, Abgang Trafo Firma Muster

• 1 Transformator 630 kVA

• Kabelverbindung 16 kV MS-Anlage Abgang Trafo Firma Muster – Trafo 630 kVA Firma Muster

• Zubehör, Erdung usw. gemäss Wartungsdokument CL084102TS

***Dokumente***

• FO084112\_D1\_D2.xlsx Überwachung Wartungsintervall

• FO084113\_046-P[[1]](#footnote-1) Wartungsblatt TS Musterweg Private Komponenten Fa. Muster

• CL084102TS[[2]](#footnote-2) Kontrollpunkte und Kontrollhinweise

Die TS Musterweg unterliegt dem jährlichen Kontroll- und Unterhaltsintervall. Die privaten Komponenten der Firma Muster werden jeweils zusammen mit den Anlagen, welche sich im Besitz der Gemeindewerke Musterhausen befinden, geprüft.

Der beschriebene Unterhalt wird in einem separaten Servicevertrag geregelt.

1. beiliegend [↑](#footnote-ref-1)
2. beiliegend [↑](#footnote-ref-2)